Miejscowość: …………….……………., data: …………………

Nazwa i adres / pieczątka Oferenta:

|  |
| --- |
|  |

NIP Oferenta: …………………………...………

Dane osoby kontaktowej:

Imię i nazwisko: …………………………….…..

Telefon: ………………………………………….

E-mail: …………………………………………...

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/12/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku dot. projektu pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej bariery drogowej w powłoce polietylenowej TSB SOFIBOX”, na który Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, projekt nr POPW.01.03.01-06-0019/17) składam(y) ofertę na zaprojektowanie i wykonanie form rotomouldingowych.

**1. Przedmiot oferty**

Przedmiotem oferty jest:

A. Usługa doradcza w zakresie opracowania 11 projektów technicznych form rotomouldingowych z logo „Sofibox” dla następujących barier w powłoce polietylenowej:

- bariery jednostronnej SJ-860 o wysokości 860 mm,

- bariery dwustronnej SD-860 o wysokości 860 mm,

- bariery jednostronnej SJ-960 o wysokości 960 mm,

- bariery dwustronnej SD-960 o wysokości 960 mm,

- bariery jednostronnej SJ-1100 o wysokości 1100 mm,

- bariery dwustronnej SD-1100 o wysokości 1100 mm,

- bariery najazdowej N1 o wysokości 115 - 365 mm,

- bariery najazdowej N2 o wysokości 365 - 615 mm,

- bariery najazdowej N3 o wysokości 618 - 860 mm,

- bariery najazdowej N4 o wysokości 860 - 960 mm,

- bariery najazdowej N5 o wysokości 960 - 1100 mm,

Usługa doradcza zostanie zrealizowana w oparciu o szczegółowe projekty techniczne poszczególnych barier.

B. Wykonanie 13 stalowych form rotomouldingowych (składających się m.in. z ramy operacyjnej z płytą mocującą, segmentów formujących, odpowietrzników, zamków) dla poszczególnych typów barier w powłoce polietylenowej, tzn. dla:

- bariery jednostronnej SJ-860 o wysokości 860 mm - 1 sztuka,

- bariery dwustronnej SD-860 o wysokości 860 mm - 1 sztuka,

- bariery jednostronnej SJ-960 o wysokości 960 mm - 1 sztuka,

- bariery dwustronnej SD-960 o wysokości 960 mm - 1 sztuka,

- bariery jednostronnej SJ-1100 o wysokości 1100 mm - 2 sztuki,

- bariery dwustronnej SD-1100 o wysokości 1100 mm - 2 sztuki,

- bariery najazdowej N1 o wysokości 115 - 365 mm - 1 sztuka,

- bariery najazdowej N2 o wysokości 365 - 615 mm - 1 sztuka,

- bariery najazdowej N3 o wysokości 618 - 860 mm - 1 sztuka,

- bariery najazdowej N4 o wysokości 860 - 960 mm - 1 sztuka,

- bariery najazdowej N5 o wysokości 960 - 1100 mm - 1 sztuka.

Formy rotomouldingowe zostaną wykonane w oparciu o opracowane wcześniej projekty techniczne form.

Segmenty formujące zostaną wykonane z blachy zimnowalcowanej S235 o grubości minimum 2,5 mm i wykończone wewnętrznie obróbką w postaci piaskowania.

Podziały segmentów form zostaną wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej S355.

Tolerancja wymiarów liniowych konstrukcji będzie zgodna z normą PN-EN ISO 13920 klasa D.

**2. Gwarancja udzielana na wykonane formy rotomouldingowe**

……… miesięcy(ące)

**3. Cena oferty**

Waluta oferty: ……………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozycja** | **Cena netto** | **Cena brutto, z VAT** |
| Usługa doradcza w zakresie opracowania projektów technicznych form rotomouldingowych |  |  |
| Wykonanie bariery jednostronnej SJ-860 wysokości 860 mm - 1 sztuka, |  |  |
| Wykonanie bariery dwustronnej SD-860 o wysokości 860 mm - 1 sztuka, |  |  |
| Wykonanie bariery jednostronnej SJ-960 o wysokości 960 mm - 1 sztuka, |  |  |
| Wykonanie bariery dwustronnej SD-960 o wysokości 960 mm - 1 sztuka, |  |  |
| Wykonanie bariery jednostronnej SJ-1100 o wysokości 1100 mm - 2 sztuki, |  |  |
| Wykonanie bariery dwustronnej SD-1100 o wysokości 1100 mm - 2 sztuki, |  |  |
| Wykonanie bariery najazdowej N1 o wysokości 115 - 365 mm - 1 sztuka, |  |  |
| Wykonanie bariery najazdowej N2 o wysokości 365 - 615 mm - 1 sztuka, |  |  |
| Wykonanie bariery najazdowej N3 o wysokości 618 - 860 mm - 1 sztuka, |  |  |
| Wykonanie bariery najazdowej N4 o wysokości 860 - 960 mm - 1 sztuka, |  |  |
| Wykonanie bariery najazdowej N5 o wysokości 960 - 1100 mm - 1 sztuka. |  |  |

Łączna cena netto oferty: ………………….……… (słownie: ………………………………………… ………………………………………………)

Łączna cena brutto oferty (z VAT): …………….… (słownie: …….………..…….……………… ………………………………………………).

Łączna cena brutto oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym transport form rotomouldingowych do Zamawiającego).

*\* Stawka VAT przyjęta do obliczenia ceny brutto została ustalona w oparciu o przepisy ustawy o VAT obowiązujące w dniu sporządzania oferty. W razie ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizowania umowy - w zakresie dotyczącym jej przedmiotu - cena brutto zostanie odpowiednio i automatycznie zmodyfikowana. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu powstania obowiązku podatkowego.*

**4. Miejsce dostawy**

Formy rotomouldingowe zostaną dostarczone do hali produkcyjnej Zamawiającego zlokalizowanej pod adresem: Surochów 142a, 37-500 Jarosław

**5. Czas realizacji zamówienia**

12 miesięcy od zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

**6. Terminy płatności**

* Usługa doradcza w zakresie opracowania projektów technicznych form rotomouldingowych: w ciągu 14 dni od sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.
* Wykonanie form rotomouldingowych: w ciągu 14 dni od sporządzenia protokołów zdawczo-odbiorczych dla poszczególnych form.

**7. Oświadczenia**

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym z dnia 20 grudnia 2017 roku oraz ze szczegółowymi projektami technicznymi barier i nie wnoszę(imy) do nich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

Oświadczam(y), że znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą do 31 marca 2018 roku.

Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązany(i) z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

PODPIS(Y)

osoby/osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta

........................................................................